|  |  |
| --- | --- |
|  | **Технический паспорт и руководство по эксплуатации**  Гидравлический разделитель универсальный ГРУ-2-60    **Производственная компания «FORS»**  **Челябинская область, г. Миасс**  [**www.fors74.ru**](http://www.fors74.ru) **8 (3512) 48-42-03** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Уважаемый потребитель!***  *Наше предприятие постоянно ведет работу по усовершенствованию конструкции и внешнему виду изделий, поэтому в “Техническом паспорте и руководстве по эксплуатации” могут быть не отражены некоторые изменения, не влияющие на технические характеристики.*  **НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**  Универсальный гидравлический разделитель ГРУ-2-60 – устройство, предназначенное для применения в системах теплоснабжения зданий с индивидуальным теплогенератором (котлом) с целью стабилизации гидравлического режима ее работы и разделения контуров котла и потребителей.  **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**  Гидравлический разделитель представляет собой металлическую камеру с прямоугольным сечением 80мм х 80мм с 2 патрубками для подключения к контуру котла отопления (1″НР), 4 патрубками на подключение контуров потребителей (1″ НР), муфты для крана, воздухоотводчика (1/2″BP).  **В комплект поставки входят:**  ● Гидравлический разделитель ГРУ-2-60  ● Комплект настенного крепежа  ● Технический паспорт и руководство по эксплуатации  ● Упаковка – гофрированная коробка  Так же гидравлический разделитель может укомплектовываться: съёмной теплоизоляцией, термометрами с погружными гильзами, автоматическим воздухоотводчиком, шаровыми кранами, группами быстрого монтажа. В базовую комплектацию не входят. |  | **ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**  Изготовитель гарантирует соответствие продукции FORS требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения оборудования FORS составляет - 60 месяцев, от даты продажи, указанной в транспортных документах. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:  • нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;  • ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;  • наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;  • наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;  • наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.  Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия, вышедшие из строя по вине производителя, в течение гарантийного срока, ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель должен предоставить документы:  1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:  • название организации или Ф.И.О. покупателя;  • фактический адрес покупателя и контактный телефон;  • название и адрес организации, производившей монтаж ;  • краткое описание дефекта.  2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция с/ф);  3. Фотографии неисправного изделия;  4. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.  Претензии по качеству товара принимаются по адресу: 456304, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, ул. Гвардейская 21, офис 87.  ООО «ПК «ФОРС» тел.: +7 (3512) 48-42-03, E-mail: fors.market@mailru. Для получения гарантии Покупатель должен предоставить заполненный гарантийный талон (технический паспорт изделия вместе с гарантийным талоном) продавцу. |
| **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**  ● Осторожно, высокая температура. Возможен риск ожога  ● Все действия по обслуживанию и монтажу должны проводиться квалифицированным персоналом.  ● Регулярно производите техническое обслуживание оборудования для обеспечения его нормальной работы совместно с сервисным обслуживанием котельного оборудования.  ● При возможности замерзания необходимо обеспечить систему защитой от замерзания или полностью слить воду из контуров.  **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ**  ● Гидравлический разделитель должен храниться в оригинальной упаковке в закрытом помещении, в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении от 0°С до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80 %.  ● Товар поставляются упакованные в картонные коробки, транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта  ● Продукцию при транспортировании следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин  ● Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа) в соответствии с Законами РФ №96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, №89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, №52-Ф3 “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр. принятыми во исполнение указанных законов. |  | **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**   |  |  | | --- | --- | | Модель | ГРУ-2-60 | | Максимальная мощность | 60 кВт | | Максимальное давление | 6 бар | | Максимальная температура теплоносителя | 110° | | Количество контуров потребителей | 2 | | Размер котловых патрубков | G 1"НР (Ду-25) | | Размер патрубков потребителей | G 1"НР (Ду-25) | | Размер патрубков воздухоотводчика, промывочного | G 1/2"ВР (Ду-15) | | Подключение котла | слева/справа | | Расположение (оптимальное) | вертикальное | | Монтаж | настенный | | Межосевое расстояние патрубков потребителей | 125 мм | | Межосевое расстояние котловых патрубков | 200 мм | | Габаритные размеры | 570х140х80 мм | | Масса изделия | 4,4 кг | | Марка стали | Сталь 09Г2С | | Покрытие – полимерно-порошковая краска | |   **МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**  Монтаж гидравлического разделителя должен проводиться только специалистами. При монтаже необходимо соблюдать соответствующие нормы и предписания, а также следовать инструкциям производителя котлового оборудования.  Гидравлический разделитель устанавливается между контурами источника тепловой энергии и систем теплопотребления. При этом каждый из контуров должен иметь свой циркуляционный насос. Насос первичного контура выбирается на суммарный расход теплоносителя в системе и потери давления в первичном контуре (без учета потерь давления в системах теплопотребления). При выборе насосов вторичных контуров, потери напора в первичном контуре не учитываются. |
|  |  |  |